# De la 2D à la 3D

Zetta6 est un logiciel de modélisation 3D se basant sur un algorithme convertissant des plans 2D en maillages 3D.

Il dispose de trois modes de fonctionnement:

- Perspective, génération à partir de trois vues 2D (vue de face, de côté et de dessus).
- Extrusion, modélisation en réalisant une extrusion depuis une vue de face (ajout d'une profondeur simple).
- Révolution, modélisation depuis la révolution d'une vue de profil.

Lancer le tutoriel animé tutoriel.exemples.dxf.z6s

Le logiciel permet l'export des solides dans plusieurs formats, notamment DXF (ex: logiciels de CAO/DAO) et STL (ex: impression 3D).
Voir la page dédiée à la 3D pour des informations complémentaires.

Le dessin 2D peut être importé depuis un fichier de plan DXF ou être créé à la souris. Voir la page sur la 2D pour plus d'informations.

La génération des solides et l'export peuvent nécessiter des paramétrages, pour cela voir la page sur le paramétrage.

### Autre rubriques

Présentation de la barre d'outils principale

Présentation de la barre d'outils 3D

Conseils pour la mise en plan 2D

Importation de scènes 3D

Liste des contrôles claviers et souris

Utilisation avancée autour de Zetta6

Les scripts

Foire aux questions

Concernant les licences des différents blocs logiciel mis en oeuvre, voir l'onglet “A propos” dans la fenêtre de paramétrage.

Plus d'informations sur https://zetta-sys.com